



金环审〔2026〕31号

六安市金寨县生态环境分局关于安徽硅硕源新材料科技有限公司废硅胶资源化利用生产硅
油项目生态环境影响报告表的批复

安徽硅硕源新材料科技有限公司：
你公司报来的《废硅胶资源化利用生产硅油项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》，项目代码：2605-341524-04-01-928739）收悉。《报告表》已经通过技术评审，并根据评审意见进行了修改，经研究，批复如下：
一、该项目位于安徽金寨经济开发区笔架山路以南、大兴寺路以西，租赁安徽宏浩科技有限公司C1、C2两栋闲置厂房，购置破碎机、反应釜、中转罐、重排釜、合成釜、冷凝器等生产设备，配套建设辅助、储运、公用以及环保工程。项目总投资约2000万元，其中环保投资不低于100万元。项目建成后可形成年产18000吨硅油的生产能力。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
我局原则同意该项目按照《报告表》所列内容在拟定地点建设，建设单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施。
二、项目实施应重点做好以下工作：
1.项目排水实行雨污分流。生活污水依托厂区化粪池预处理后排入市政污水管网进入金寨现代产业园污水处理厂处理达标后排放。冷却水循环使用，定期补充新鲜水，不外排。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及金寨现代产业园污水处理厂接管标准限值要求。
2.严格落实《报告表》中提出的各项废气收集及污染防治措施，裂解未凝废气：经釜顶集气管道收集后，由“碱液喷淋+干燥棉+ 二级活性炭吸附装置”处理后通过一根15米高排气筒（DA001）排放；清渣粉尘：经集气罩+软帘收集后，由布袋除尘器处理后通过一根15米高排气筒（DA002）排放；重排、合成未凝废气：经釜顶集气管道收集后，由“水喷淋+干燥棉+ 二级活性炭吸附装置”处理后通过一根15米高排气筒（DA003）排放。活性炭须按周期要求及时更换，厂区应加强生产管理、设备检修，确保厂界无组织排放大气污染物达标。
运营期项目废气非甲烷总烃排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第3部分有机化学品制造工业》（DB34/4812.3-2024）表中相关排放限值要求，硫酸雾、颗粒物排放和非甲烷总烃厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关排放限值要求。
3.通过优化生产车间设备布局、选用低噪声设备、安装减振基座和建筑隔声等措施减少噪声污染，确保厂区边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
4.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。一般工业固废综合利用；生活垃圾交由环卫部门统一处置；废吨桶、
氢氧化钾包装袋、废机油、废机油桶、重排釜渣、废活性炭、喷淋废液、废干燥棉等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物识别标志设施技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物转移联单管理办法》规定分类分区规范暂存于危废库，危废库需专人管理，建立台账，定期委托有资质的单位合法处置，危废管理、处置情况及时向县生态环境分局备案。
5.强化原辅材料、产品的管理和分区存放，做好分区防腐防渗工作，防止项目污染地下水和土壤。
6.严格落实《报告表》中提出的各项环境风险防范措施，规范存放硫酸和氢氧化钾等专用试剂，规范建设围堰、导流沟槽以及事故池（容积不小于140立方米），编制环境应急预案并定期演练。同时充分考虑污染防治设施安全风险，确保风险可控后方可施工和投入生产、使用，避免风险事故对周边环境造成不利影响。
7.按环保要求规范设置污染物排放口及标志牌。
三、项目建设要按照环保“三同时”管理要求，充分落实环保措施，项目建成正式投产前及时办理排污许可手续，项目投产后及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、你公司须加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。
五、本项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动时，你公司应当重新报批该项目环境影响评价文件。
六、请县生态环境保护综合行政执法大队、经济开发区生态环境工作站对安徽硅硕源新材料科技有限公司废硅胶资源化利用生产硅油项目加强现场监管。 


           
六安市金寨县生态环境分局
                                  2026年10月9日

	抄送：安徽金寨经济开发区管委会、县应急局。
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