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六安市金寨县生态环境分局关于安徽康希生物科技有限公司灵芝系列产品智能工厂项目
生态环境影响报告表的批复

安徽康希生物科技有限公司：
你公司报来的《灵芝系列产品智能工厂项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》，项目代码：2607-341524-04-01-252289）收悉。《报告表》已经通过技术函审，并根据函审意见进行了修改，经研究，批复如下：
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我局同意该项目按照《报告表》所列内容在拟定地点建设，建设单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施。
二、项目实施应重点做好以下工作：
1.项目排水实行雨污分流。生活污水依托厂区隔油池+化粪池预处理后排入市政污水管网进入金寨县污水处理厂处理达标后排放。清洗废水经沉淀池进行预处理，实验室器皿二道清洗废水经中和预处理后，与纯水制备浓水、冷凝水以及蒸汽发生器定期排水、高压蒸汽灭菌外排水一同排入市政污水管网进入金寨县污水处理厂处理达标后排放；废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及金寨县污水处理厂接管标准限值要求。
2.严格落实《报告表》中提出的各项废气收集及污染防治措施，粉碎、干燥、破壁、混合粉尘：设备密闭负压收集，振荡筛、总混粉尘经集气罩收集由布袋除尘器处理后通过一根15米高排气筒（DA001）排放；实验室酸性废气和非甲烷总烃：经通风柜和万向罩收集后，由“碱液喷淋塔+干式过滤＋1套二级活性炭吸附装置”处理后通过一根15米高排气筒（DA002）排放；蒸汽发生器燃烧废气：经低氮燃烧器处理后，通过一根8米高排气筒（DA003-DA005）排放；食堂油烟：经高效油烟净化器处理后高于屋顶排放。厂区应加强生产管理、设备检修等，确保厂界无组织排放大气污染物达标。活性炭应按使用周期要求及时更换。
运营期项目废气硫酸雾、氮氧化物、氯化氢、非甲烷总烃、颗粒物排放分别执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关排放限值及厂界无组织排放限值要求；非甲烷总烃厂房外无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关排放限值要求；天然气锅炉燃烧废气中颗粒物和二氧化硫排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相关排放限值要求、氮氧化物执行《六安市2020年大气污染防治重点工作任务》中的排放限值要求；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中“小型”规模排放限值要求。
3.通过优化生产车间设备布局、选用低噪声设备、安装减振基座和建筑隔声等措施减少噪声污染，确保厂区边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
4.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。一般工业固废综合利用；生活垃圾交由环卫部门统一处置；废活性炭、废润滑油、废油桶、废弃含油抹布劳保用品、实验室头道清洗废水、废试剂和喷淋塔更换废水等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物识别标志设施技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物转移联单管理办法》规定分类分区规范暂存于危废库，危废库需专人管理，建立台账，定期委托有资质的单位合法处置。危废管理处置情况及时向县生态环境分局备案。
5.强化原辅材料、产品的管理和分区存放，做好分区防腐防渗工作，防止项目污染地下水和土壤。
6.严格落实《报告表》中提出的各项环境风险防范措施，规范存放硝酸、硫酸和盐酸等专用试剂，充分考虑污染防治设施安全风险，确保风险可控后方可施工和投入生产、使用，避免风险事故对周边环境造成不利影响。
7.按环保要求规范设置污染物排放口及标志牌。
三、项目建设要按照环保“三同时”管理要求，充分落实环保措施，项目建成正式投产前及时办理排污许可手续，项目投产后及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、你公司须加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。
五、本项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动时，你公司应当重新报批该项目环境影响评价文件。
六、请县生态环境保护综合行政执法大队、经济开发区生态环境工作站对安徽康希生物科技有限公司灵芝系列产品智能工厂项目加强现场监管。            
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	抄送：安徽金寨经济开发区管委会。
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