




金环审〔2026〕30号

六安市金寨县生态环境分局关于金寨坤宸新材料产业园项目（一期）生态环境影响
报告表的批复

金寨坤宸新材料有限公司：
你公司报来的《金寨坤宸新材料产业园项目（一期）生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》，项目代码：2506-341524-04-05-349723）及相关申请材料收悉。《报告表》已经通过技术审查，并根据审查意见进行了修改，经研究，批复如下：
一、该项目位于白塔畈镇九树村，占地面积约38311平方米。主体工程新建1#生产厂房、2#生产厂房（预留厂房，不在本次评价范围），布置沥青混凝土生产线一条，配套建设综合楼、实验室等辅助、储运、公用以及环保工程。项目总投资约25000万元，其中环保投资不低于117万元。项目建成后形成年产30万吨沥青混凝土的生产能力。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
我局原则同意该项目按照《报告表》所列内容在拟定地点建设，建设单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施。
二、项目建设期和运营期应重点做好以下工作：
1.项目排水实行雨污分流。施工废水收集后经沉淀池处理后回用，不外排。运营期，初期雨水、洗车废水收集后经沉淀处理后回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排。
2.施工期应采取地面硬化、封闭围挡、堆场遮盖、密闭运输、洒水抑尘、及时清理建筑垃圾以及大风、预警天气停止作业等措施减少扬尘污染。
运营期，严格落实《报告表》中提出的各项废气污染防治措施。破碎、筛分粉尘：生产线湿法作业，设备密闭负压，粉尘经集气罩收集后由“除湿装置+旋风除尘器+脉冲除尘器”处理达标后通过一根19m高排气筒（DA001）达标排放；上料粉尘：经集气罩收集后由脉冲布袋除尘器处理达标后通过一根19m高排气筒（DA002）达标排放；原生集料烘干、筛分粉尘、沥青铣抛料烘干废气、天然气燃烧废气：燃烧器配备低氮燃烧器，废气经密闭管道收集后由旋风除尘器+高温布袋除尘器处理后通过一根19m高排气筒（DA003）达标排放；沥青卸车废气、储罐呼吸口废气、搅拌废气、搅拌缸卸料废气：经收集后由“喷淋塔+电捕焦油器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置处理后通过一根19m高排气筒（DA004）达标排放；粉料筒仓、回粉筒仓呼吸孔粉尘：经仓顶除尘器处理达标后于密闭车间无组织达标排放。厂区应根据季节合理安排洒水喷淋力度，同步采取防尘覆盖、冲洗出入车辆、及时运输、限制车速、加强管理等措施减少扬尘。加强设备检修，确保厂界无组织排放大气污染物达标。
施工期颗粒物排放执行《施工场地颗粒物排放标准》 （DB34/4811-2024）中相关排放限值要求。运营期，废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、沥青烟及苯并[a]芘排放执行《沥青混合料拌合站建设规范》（DB34/T3679-2020）中相关排放限值要求。恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关排放限值要求。非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关排放限值要求；沥青储罐呼吸废气非甲烷总烃、厂房外非甲烷总烃无组织排放应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关排放限值及控制要求。
3.施工期应合理安排作业时间，采用低噪声施工机械，加强施工和运输车辆管理，确保施工噪声符合场界限值要求。
运营期，通过优化生产车间设备布局、选用低噪声设备、安装减振基座和建筑隔声等措施减少噪声污染，确保厂区边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准排放。
4.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。不合格集料、沉降粉尘、除尘器收集的粉尘回用于生产。生活垃圾交由环卫部门统一清运处置。废弃的含油抹布、劳保用品、废润滑油、废润滑油桶、废导热油、喷淋塔废水、废活性炭、废焦油等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物识别标志设施技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物转移联单管理办法》中规定分类分区规范暂存于危废库，危废库需专人管理，建立台账，定期委托有资质的单位合法处置，危废管理、处置情况及时向县生态环境分局备案。
5.做好分区防渗工作，全面落实《报告表》提出的防渗要求，防止项目污染地下水和土壤。
6.严格落实《报告表》中提出的各项环境风险防范措施，按规范设计沥青罐区围堰及事故池（容积不小于150立方米），编制环境应急预案并定期演练；同时充分考虑污染防治设施安全风险，确保风险可控后方可施工和投入生产、使用，避免风险事故对周边环境造成不利影响。
7.按环保要求规范设置污染物排放口及标志牌。
三、项目建设要按照环保“三同时”管理要求，充分落实环保措施，项目建成正式投产前及时办理排污许可手续，项目投产后及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、你公司须加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。
五、本项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动时，你公司应当重新报批该项目环境影响评价文件。
六、请县生态环境保护综合行政执法大队对金寨坤宸新材料产业园项目（一期）加强环境保护现场监管。      



六安市金寨县生态环境分局
                               2026年10月9日
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